% camid (0, 1, 2...)
0
% videoimgwidth
800
% videoimgheight
600
% pixcolorchgthreshold (in [0,255])
75
% captureperiod (in ms). Modifying this value might involve modifying imgstep
50
% capturetimeout (in s)
30
% pixchgratiothreshold
1024
% pixstep (>1)
1
% imgstep (>1)
4
